**Příloha č. 1**

# KRYCÍ LIST

## Veřejná zakázka malého rozsahu na: „Dodávku elektromateriálu“.

## Nabídku předkládá uchazeč:

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma/název: |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| Jméno a příjmení statutárního zástupce: |  |
| IČ: |  |
| Kontaktní osoba uchazeče s uvedením telefonního a e-mailového spojení: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č** | **Popis materiálu, vč. parametrů** | **Množství** | **Cena / ks bez DPH v Kč** | **Cena celkem bez DPH v Kč** | **Cena celkem vč. DPH v Kč** |
|  |   |  |  |  |  |
|  | **ROZVADĚČE, SKŘÍNĚ** |  |  |  |  |
| 1. | Hlavní rozvaděč objektu - zapuštěný oceloplechový, min. 72 modulů, IP 30/20, jmenovitý proud 32A (63A) | **1 ks** |  |  |  |
| 2. | Rozvodnice pro slaboproudá zařízení - zapuštěná oceloplastová rozvodnice, min. 12 modulů, IP 30/20, jmenovitý proud 20 A | **1 ks** |  |  |  |
| 3. | Jistič B 16/1 | **9 ks** |  |  |  |
| 4. | Jistič B 32/3 | **1 ks** |  |  |  |
| 5. | Jistič B 10/1 | **7 ks** |  |  |  |
| 6. | Jistič B 20/1 | **1 ks** |  |  |  |
| 7. | Jistič B 16/3 | **2 ks** |  |  |  |
| 8. | Jistič C 16/1 | **1 ks** |  |  |  |
| 9. | Jistič C 13/1 | **1 ks** |  |  |  |
| 10. | Proudový chránič 40/1N/0,03 | **1 ks** |  |  |  |
| 11. | Proudový chránič 40/3N/0,03 | **1 ks** |  |  |  |
| 12. | Proudový chránič 16/1N/0,03 | **1 ks** |  |  |  |
| 13. | Proudový chránič 10/1N/0,03 | **1 ks** |  |  |  |
| 14. | Pojistkový odpínač 20 A, 3.pólový | **1 ks** |  |  |  |
| 15. | Přepěťová ochrana T1+T2 (3N-TNS) | **1 ks** |  |  |  |
| 16. | Elektroměr na DIN lištu, měření do 80 A | **1 ks** |  |  |  |
| 17. | Soumrakový spínač s hodinami 230 V/16 A/ 1P | **1 ks** |  |  |  |
| 18. | Stykač 16 A / 1.pólový | **2 ks** |  |  |  |
| 19. | Stykač 16 A / 2.pólový | **2 ks** |  |  |  |
| **P.č** | **Popis materiálu, vč. parametrů** | **Množství** | **Cena / ks bez DPH v Kč** | **Cena celkem bez DPH v Kč** | **Cena celkem vč. DPH v Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **PŘÍSTROJE** |  |  |  |  |
| 20. | Vypínač jednopólový, řazení 1, pod omítku, bílý, hladký povrch, kruhový, kolébkový, vč. krytu a rámečku, IP 20, 250V / 10AX,  |  **5 ks** |  |  |  |
| 21. | Vypínač jednopólový, řazení 1, pod omítku, černý, kruhový, otočný, včetně krytu a rámečku, IP20, 250V / 10AX,  |  **1 ks** |  |  |  |
| 22. | Vypínač jednopólový, řazení 1, na povrch, šedý, IP 54, 250V / 10AX,  |  **1 ks** |  |  |  |
| 23. | Přepínač sériový, řazení 5, pod omítku, černý, kruhový, otočný, včetně krytu a rámečku, IP 20 |  **1 ks** |  |  |  |
| 24. | Přepínač střídavý, řazení 6, pod omítku, černý, kruhový, otočný, vč. krytu a rámečku, IP 20, 250V / 10AX |  **6 ks** |  |  |  |
| 25. | Ovladač tlačítkový se sig. doutnavkou, řazení 1/0S, pod omítku, bílý, kruhový, včetně krytu a rámečku, IP 20, 250V / 10AX |  **1 ks** |  |  |  |
| 26. | Zásuvka jednonásobná, bílá, pod omítku, včetně krytu a rámečku, IP20, 250V / 16A  | **23 ks** |  |  |  |
| 27. | Zásuvka jednonásobná, černá, kruhová, pod omítku, včetně krytu a rámečku, IP20,  | **21 ks** |  |  |  |
| 28. | Zásuvka jednonásobná, šedá, na povrch, včetně krytu a rámečku, IP54, 250V / 16A | **1 ks** |  |  |  |
| 29. | Rámeček pro zásuvku SK, černý, kruhový | **11 ks** |  |  |  |
| 30. | Zásuvka trojfázová 3+N+PE, pod omítku, vestavná přímá, včetně krabice, min. IP 44, 400V / 32A, 3+N+PE |  **1 ks** |  |  |  |
| 31. | Podlahová krabice pro osazení do mazaniny 350x350mm/80mm s montážním víkem pro přístrojovou jednotku (6 přístrojů) se čtvercovým víkem, zemnící svorkou, přístrojová jednotkou a s vložkami a kryty  |  **1 ks** |  |  |  |
| 32. | Vypínač trojpólový, polozapuštěný, bezpečnostní, vč. izolační skříně, min. IP 44, 400V / 16A / 2P |  **2 ks** |  |  |  |
|  | **KABELY, VODIČE, ŠŇŮRY** |  |  |  |  |
| 33. | CYKY-J 3x1,5 | **385 m** |  |  |  |
| 34. | CYKY-O 3x1,5 |  **95 m** |  |  |  |
| 35. | CYKY-J 3x2,5 | **365 m** |  |  |  |
| 36. | CYKY-J 3x4 |  **18 m**  |  |  |  |
| 37. | CYKY-J 5x1,5 |  **70 m** |  |  |  |
| 38. | CYKY-J 5x2,5 |  **40 m** |  |  |  |
| 39. | CYKY-J 4x10 |  **30 m** |  |  |  |
| 40. | CY 6 zž |  **60 m** |  |  |  |
| 41. | CY 4 zž |  **35 m** |  |  |  |
| 42. | JYTY 3x0,8 |  **12 m** |  |  |  |
|  | **OSTATNÍ** |  |  |  |  |
| 43. | Trubka ohebná HDPE/LDPE pr. 40 mm, KF09040  | **20 m** |  |  |  |
| **P.č** | **Popis materiálu, vč. parametrů** | **Množství** | **Cena / ks bez DPH v Kč** | **Cena celkem bez DPH v Kč** | **Cena celkem vč. DPH v Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
| 44. | Chráničky optického kabelu HDPE 40mm, HDPE 06040 | **20 m** |  |  |  |
| 45. | Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 32 mm, 1432 | **80 m** |  |  |  |
| 46. | Trubka ohebná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 20 mm, 1420  | **320 m** |  |  |  |
| 47. | Trubka ohebná PVC s velmi nízkou mechanickou odolností pr. 20 mm, 2320  | **200 m** |  |  |  |
| 48. | Trubka tuhá PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 32 mm, 1532 KA  | **90 m** |  |  |  |
| 49. | Krabice přístrojová pod omítku, rozteč 71 mm | **60 ks** |  |  |  |
| 50. | Krabice odbočná pod omítku, průměr 68mm | **35 ks** |  |  |  |
| 51. | Krabice rozvodná prům. 68 IP 20 do 4 mm2, 4x3x4mm2, IP 20 | **30 ks** |  |  |  |
| 52. | Krabice rozvodná IP 44 do 4 mm2, 4x3x4mm2, IP 44 |  **3 ks** |  |  |  |
| 53. | Krabice rozvodná prům. 97 IP 20 do 4 mm2, 4x4x4mm2, IP 20 | **12 ks** |  |  |  |
| 54. | Krabice odbočná s víčkem 125x125mm |  **4 ks** |  |  |  |
| 55. | Krabice pro osazení zkušební svorky s víčkem, 100x100mm |  **1 ks** |  |  |  |
|  | **UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD** |  |  |  |  |
| 56. | Pásek FeZn 30x4 | **75 m** |  |  |  |
| 57. | Vodič nerez 8mm |  **105 m** |  |  |  |
| 58. | Svorka okapová, nerez, SO | **6 ks** |  |  |  |
| 59. | Svorka spojovací, nerez, SS | **20 ks** |  |  |  |
| 60. | Svorka křížová, nerez, SK | **5 ks** |  |  |  |
| 61. | Ochranná trubka svodu 1,7m nerez, OT 1,7 | **4 ks** |  |  |  |
| 62. | Držák ochranného trubky nerez, DJT | **8 ks** |  |  |  |
| 63. | Svorka zkušební, nerez, SZ | **5 ks** |  |  |  |
| 64. | Štítek popisný | **4 ks** |  |  |  |
| 65. | Svorka univerzální (spojovací, křížová), nerez, SU | **15 ks** |  |  |  |
| 66. | Svorka univerzální s jednou příložkou, nerez, SUA | **90 ks** |  |  |  |
| 67. | Svorka pásek/drát, FeZn., SR3 | **4 ks** |  |  |  |
| 68. | Podpěra vedení na zeď, šedá, plast, PV 1p-55 | **15 ks** |  |  |  |
| 69. | Svorka připojovací na potrubí včetně nerez pásku, ZS16 | **3 ks** |  |  |  |
|  |  **CELKEM** |  |  |  |  |

### Prohlášení statutárního zástupce uchazeče:

Prohlašuji, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

 V ……......................... dne ………….…….........

...............................................

statutární zástupce uchazeče

 jméno, příjmení a podpis